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	Typ
	Komputer osobisty

	Procesor

	CPU
	Intel Core i5 (10. Gen.) 10400 / 2.9 GHz

	Max Turbo Speed

	4.3 GHz 


	Ilość rdzeni
	6

	Ilość wątków
	12

	Główne cechy procesora
	Intel Turbo Boost Technology 2

	Typ chipsetu
	Intel B460

	Pamięć podręczna

	Rozmiar po Instalacji
	12 MB 	

	Pamięć podręczna na procesor
	12 MB

	RAM

	Zainstalowana

	16 GB / 64 GB (maks.)


	Technologia
	DDR4 SDRAM


	Faktyczna                           Szybkość Pamięci
	2666 MHz

	Znamionowa Szybkość Pamięci
	2666 MHz

	Rodzaj obudowy
	DIMM 288-pin

	Sloty
	2 (całkowita) / 1 (pusty)

	Cechy
	Niebuforowana

	Cechy konfiguracji
	1 x 8 GB

	Napęd dyskowy

	Typ Napęd dyskowy
	SSD - M.2

	Pojemność

	1 x 512 GB

	Typ interfejsu                     
	PCI Express Kontroler


	Kontroler pamięci masowej

	Typ
	1 x SATA

	Napęd optyczny

	Typ
	Nagrywarka DVD 

	Sterownik grafiki

	Procesor graficzny
	Intel UHD Graphics 630 pamięć video współdzielona (UMA)

	Dedykowana karta graficzna 
	NVIDIA GeForce GT 1030

	Interfejsy wideo
	VGA, HDMI

	Wyjście sygnału audio

	Zgodność z normami
	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

	Urządzenie wejściowe

	Typ
Klawiatura
	Mysz, klawiatura


	Klawiatura
	USB Keyboard

	Mysza
	USB Optical Mouse

	Technologia
	Optyczna

	Praca w sieci

	Obsługa sieci bezprzewodowej LAN
	Tak 

	Protokół komunkacyjny danych

	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac

	Zgodność z normami           
	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac

	Wnęki
	1 (całkowity) / 0 (wolna) x zewnętrzny 5,25" Slim Line

	Sloty

	1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230/2280|1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230|1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16|1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x1


	Interfejsy

	1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45| min. 2x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu) |4x USB 2.0 (2 z przodu) |1 x wyjście/wejście liniowe audio|1 x wyjście VGA |Wyjście HDMI

	Różne

	Ochrona przeciwkradzieżowa
	Gniazdo blokady bezpieczeństwa, pętla kłódki

	Typ Gniazda Zabezpieczającego
	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

	Zasilanie

	Rodzaj urządzenia
	Zasilacz

	Napięcie nominalne
	AC 120/230 V (50/60 Hz)

	Moc wyjściowa
	260 wat

	System operacyjny

	Dołączony system operacyjny
	Windows 10 Pro 64-bit Edition interfejs wielojęzyczny

	Standardy ochrony środowiska
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	Rodzaj wyświetlacza 
	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT 

	Klasa energii
	Klasa A

	Wielkość przekątnej            
	24" 

	Wielkość celownika
	23.8"

	Typ panela
	IPS

	Współczynnik kształtu
	16:9

	Rozdzielczość natywna        
	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz

	Jasność                              
	250 cd/m²

	Obsługa kolorów                 
	16,7 miliony kolorów 

	Czas reakcji
	6 ms (szary-do-szarego)

	Powłoka ekranu                  
	Antyrefleksyjny

	Charakterystyka                 
	Przestrzeń barw 84% (CIE 1976)

	Przyłączenia

	Interfejsy                           Mechaniczne
	HDMI|VGA/DISPLAY PORT

	Różne

	Cechy                                
	Slot blokady bezpieczeństwa, zintegrowane zarządzanie kablami

	Akcesoria w zestawie           
	Podstawka

	Dołączone przewody            
	1 x kabel VGA /HDMI

	Zgodny z Windows 7           
	tak

	Zgodność z normami           
	RoHS, CECP

	Typ Gniazda                       Zabezpieczającego
	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington 

	Zasilanie

	Wymagane napięcie            
	AC 120/230 V (50/60 Hz)

	Konsumpcja energii (w trybie ON)
	18.1W


	Zużycie energii w trybie       aktywności
	20 wat

	Zużycie energii w stanie      czuwania
	0.3 wat 

	Zużycie energii w stanie      uśpienia
	0.3 wat

	Pobór mocy (tryb wył.)        
	0.2 wat

	Wymagania systemowe

	Dołączone oprogramowanie Sterowniki i programy użytkowe

	Standardy ochrony środowiska

	Certyfikat TCO                    
	TCO Certified Displays 8



